

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инструмента: | Ваше имя:  Контактный e-mail: |
| **Общие данные** | |
| Модель Ennea Bass Doublecut / Ennea Bass Singlecut |  |
| Длина мензуры 34'' / 35'' / 36'' Мультимензура |  |
| Количество струн 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 |  |
| Способ крепления грифа только вклеенный |  |
| Обычная / на левую руку |  |
| **Информация о грифе** | |
| Количество ладов 26 |  |
| Материал ладов / размер  Нейзильбер - 2.28х1.4мм / 2.54х1.3мм / 2.79х1.45мм  Сталь - 2.28х1.4мм / 2.54х1.3мм / 2.79х1.45мм  Бронзовый сплав (Evo Gold) 2.28х1.4мм / 2.79х1.45мм |  |
| Количество слоев грифа 3 / 5 / 7 |  |
| Материал грифа см.прайс |  |
| Материал накладки см.прайс |  |
| Радиус накладки 12” 14'' 16'' 20'' 37'' |  |
| Толщина грифа, профиль  Толщина 19-22мм / 20-23мм / 21-24мм / Профили ‘’C’’ / ‘’U’’ |  |
| Окантовка накладки / головы 1 или 2-слойная  Накладка – дерево или пластик / голова – пластик или фальшкант |  |
| Маркеры точки перламутр или дерево (2, 4, 6 мм) /  блоки из дерева / кольца алюминиевые |  |
| Разметка грифа сбоку  точки: перламутр / пластик / дерево / алюминий / luminlay |  |
| Инкрустация |  |
| Порожек Graphtech / Hipshot Zero Friction / Кость |  |
| Цвет головы грифа / шпон / тип покрытия  Матовый лак / Глянцевый лак / Масло (прозрачное) |  |
| Цвет обратной стороны грифа / тип покрытия  Матовый лак / Глянцевый лак / Масло (прозрачное) |  |
| Усиление грифа Стандартное (12-24 лад) / на всю длину |  |
| Примечания |  |
| **Информация о корпусе** | |
| Материал корпуса см.прайс (доступны не все материалы) |  |
| Топ см.прайс (доступны не все материалы) |  |
| Цвет / тип покрытия корпуса  Матовый лак / Глянцевый лак / Масло (прозрачное) |  |
| Крышка тембр блока / пластик / дерево  Крепление крышки шурупы, болты, магниты |  |
| Примечания |  |
| **Фурнитура / электроника** | |
| Тип бриджа Hipshot Triple Lockdown / Hipshot A-style |  |
| Межструнное расстояние на бридже (спейсинг) |  |
| Колки Hipshot Ultralite |  |
| Цвет фурнитуры хром / черный / золото |  |
| Струны (калибр / производитель) / Строй |  |
| Тип джека трубчатый / с панелью квадрат |  |
| Ручки регуляторов Gotoh Dome-style / Hipshot O-ring |  |
| Крышка анкера да / нет, дерево / пластик |  |
| Датчики |  |
| Преамп |  |
| Конфигурация потенциометров  дополнительно к преампу или в случае с пассивной электроникой |  |
| Отсечка нет / на пуш-пуле / на мини тугле |  |
| Переключатель датчиков мини тугл или пот.баланса |  |
| Крепление ремня  ремнедержатели Gotoh или стреплоки Schaller |  |
| Примечания |  |
| **Дополнительная информация** | |
| Страна / город для транспортировки |  |
| Стандартная упаковка / Кейс / Ремень |  |
| Примечания |  |