

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инструмента:  | Ваше имя:Контактный e-mail:  |
| **Общие данные** |
| Модель Neptune / Saturn |  |
| Длина мензуры 34'' / 35" / 36" / Мультимензура |  |
| Количество струн 4 / 5 / 6 |  |
| Способ крепления грифа  На болтах (указать тип крепежа) / вклеенный  |  |
| Обычная / на левую руку  |  |
| **Информация о грифе** |
|  Количество ладов 26 |  |
|  Материал ладов / размерНейзильбер - 2.28х1.4мм / 2.54х1.3мм / 2.79х1.45ммСталь - 2.28х1.4мм / 2.54х1.3мм / 2.79х1.45ммБронзовый сплав (Evo Gold) 2.28х1.4мм / 2.79х1.45мм |  |
|  Количество слоёв грифа 3 / 5 / 7 |  |
|  Материал грифа см.прайс |  |
|  Материал накладки см.прайс |  |
|  Радиус накладки 12” 14'' 16'' 20'' 37'' |  |
| Толщина грифа / Профиль Толщина 19-22мм / 20-23мм / 21-24мм / Профили ‘’C’’ / ‘’U’’ |  |
| Форма головы прямая / волна |  |
| Окантовка накладки 1 или 2 слойная / дерево или пластик  |  |
| Маркеры точки перламутр или дерево (2, 4, 6 мм) / блоки из дерева / кольца алюминиевые  |  |
| Разметка грифа сбоку точки: перламутр / пластик / дерево / алюминий / luminlay  |  |
| Инкрустация |  |
| Порожек Graphtech (Канада) / Hipshot Zero Friction / Кость  |  |
| Цвет головы грифа / шпон / тип покрытияМатовый лак / Глянцевый лак / Масло (прозрачное) |  |
| Цвет обратной стороны грифа / тип покрытияМатовый лак / Глянцевый лак / Масло (прозрачное) |  |
| Усиление грифа Стандартное (12-24 лад) / на всю длину |  |
| Примечания |  |
| **Информация о корпусе** |
| Материал корпуса см.прайс |  |
| Чамберинг (облегчение корпуса под топом) |  |
| Материал топа см.прайс |  |
| Цвет / тип покрытия корпуса Матовый лак / Глянцевый лак / Масло (прозрачное) |  |
| Цвет / тип покрытие топа Матовый лак / Глянцевый лак / Масло (прозрачное) |  |
| Крышка тембр блока / пластик / деревоКрепление крышки шурупы, болты, магниты |  |
| Примечания |  |
| **Фурнитура / электроника** |
| Тюнеры/ Зацепы Hipshot Headless System / Mera Submarine |  |
| Цвет фурнитуры хром / черный / золото |  |
| Струны (калибр) / Строй |  |
| Тип джека только трубчатый под углом |  |
| Ручки регуляторов Gotoh Dome-style / Hipshot O-ring |  |
| Датчики |  |
| Преамп |  |
| Конфигурация потенциометров  дополнительно к преампу или в случае с пассивной электроникой |  |
| Отсечка нет / на пуш-пуле / на мини тугле |  |
| Переключатель датчиков  мини-тугл или потенциометр баланса |  |
| Крепление ремня  ремнедержатели Gotoh или стреплоки Schaller  |  |
| Примечания |  |
| **Дополнительная информация** |
| Страна / город для транспортировки |  |
| Стандартная упаковка / Кейс / Ремень |  |
| Примечания |  |