

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инструмента:  | Ваше имя:Контактный e-mail:  |
| **Общие данные** |
| Модель  | Sun |
| Длина мензуры  | 25'' |
| Количество струн  | 6 |
| Способ крепления грифа  | вклеенный |
| Обычная / на левую руку  |  |
| **Информация о грифе** |
| Количество ладов  | 22 |
| Материал ладов / размерМатериал - Нейзильбер, Сталь, Бронза (Evo Gold)Размер - 2.28х1.4мм / 2.54х1.3мм / 2.79х1.45мм |  |
| Количество слоёв грифа Цельный / 3 / 5 / 7 |  |
| Материал грифа см.прайс |  |
| Материал накладки см.прайс |  |
| Радиус накладки  | 12 - 14'' (в зависимости от бриджа) |
| Толщина грифа / профиль | 20-22мм Профиль ‘’C’’ |
| Окантовка накладки / головы см.прайс |  |
| Маркеры см.прайс  |  |
| Разметка грифа сбоку см.прайс |  |
| Инкрустация |  |
| Порожек см.прайс |  |
| Цвет головы грифа / дерево / тип покрытия см.прайс |  |
| Цвет обратной стороны грифа / тип покрытия см.прайс |  |
| Усиление грифа Стандартное (12-24 лад) / на всю длину |  |
| Примечания |  |
| **Информация о корпусе** |
| Материал корпуса см.прайс |  |
| Материал топа см.прайс |  |
| Цвет / тип покрытия корпуса см.прайс |  |
| Цвет / тип покрытие топа см.прайс |  |
| Примечания |  |
| **Фурнитура / электроника** |
| Тип бриджа  Gotoh Wrap-around / Schaller Signum / Resomax Piezo Bridge |  |
| Цвет фурнитуры хром / черный / золото |  |
| Струны (калибр) / Строй |  |
| Ручки регуляторов индивидуальные деревянные. Выбрать породу или цвет |  |
| Датчики  |  |
| Рамки датчиков Деревянные рамки. Выбрать породу |  |
| Конфигурация потенциометров  громкость, тон, 3/6-поз переключатель |  |
| Положения переключателя |  |
| Отсечка нет / на переключ. / на пуш-пуле |  |
| Пьезо-преамп Graphtech Ghost |  |
| Крепление ремня  ремнедержатели Gotoh или стреплоки Schaller  |  |
| Примечания |  |
| **Дополнительная информация** |
| Страна / город для транспортировки |  |
| Стандартная упаковка / Кейс / Ремень |  |
| Примечания |  |