

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инструмента:  | Ваше имя:Контактный e-mail:  |
| **Общие данные** |
| Модель Space / CS / Mars |  |
| Длина мензуры 24,75'' / 25,5'' / 26,5'' / 27'' / 28'' / Мультимензура |  |
| Количество струн 6 / 7 / 8 |  |
| Способ крепления грифа На болтах (указать тип крепежа) /  вклеенный / сквозной (только для CS) |  |
| Обычная / на левую руку  |  |
| **Информация о грифе** |
| Количество ладов 24 |  |
| Материал ладов / размерМатериал - Нейзильбер, Сталь, Бронза (Evo Gold)Размер - 2.28х1.4мм / 2.54х1.3мм / 2.79х1.45мм |  |
| Количество слоёв грифа Цельный / 3 / 5 / 7 |  |
| Материал грифа см.прайс |  |
| Материал накладки см.прайс |  |
| Радиус накладки 12” 14'' 16'' 20'' 37'' мультирадиус |  |
| Толщина грифа / профильТолщина 18-20мм /19-21мм/ 20-22мм / Профили ‘’C’’ / ‘’U’’ |  |
| Форма головы A-1 / A-2 / A-3 / CS / MS |  |
| Окантовка накладки / головы см.прайс |  |
| Маркеры см.прайс |  |
| Разметка грифа сбоку см.прайс |  |
| Инкрустация |  |
| Порожек см.прайс |  |
| Цвет головы грифа / дерево / тип покрытиясм.прайс |  |
| Цвет обратной стороны грифа / тип покрытиясм.прайс |  |
| Усиление грифа Стандартное (12-24 лад) / на всю длину |  |
| Примечания |  |
| **Информация о корпусе** |
| Материал корпуса см.прайс |  |
| Рельеф деки скос под руку (для CS и Mars) / рельефный топ (только CS, Mars или Space) |  |
| Чамберинг облегчение корпуса под топом |  |
| Материал топа см.прайс |  |
| Окантовка корпуса фальшкант / отсутствует |  |
| Цвет / тип покрытия корпуса см.прайс |  |
| Цвет / тип покрытие топа см.прайс |  |
| Крышка тембр блока / пластик / деревоКрепление крышки шурупы, болты, магниты |  |
| Примечания |  |
| **Фурнитура / электроника** |
| Тип бриджа Hipshot Hardtail / Schaller Tremolo / Floyd Rose |  |
| Колки Hipshot Griplock (локовые) / Gotoh SG381 (не локовые) |  |
| Цвет фурнитуры хром / черный / золото |  |
| Струны (калибр) / Строй |  |
| Тип джека Space–трубчатый / Mars, CS – с панелью овал |  |
| Ручки регуляторов Gotoh Dome-style / Hipshot O-ring / Индивидуальные |  |
| Крышка анкера да / нет, дерево / пластик |  |
| Датчики |  |
| Крепление датчиков на рамках / без рамок |  |
| Конфигурация потенциометров  громкость, тон, 3/5-поз переключ. (toggle или лепестковый) |  |
| Отсечка нет / на переключ. / на пуш-пуле / на мини тугле |  |
| Положения переключателя |  |
| Преамп / пьезо-седла Graphtech Ghost |  |
| Крепление ремня  ремнедержатели Gotoh или стреплоки Schaller  |  |
| Примечания |  |
| **Дополнительная информация** |
| Страна / город для транспортировки |  |
| Стандартная упаковка / Кейс / Ремень |  |
| Примечания |  |